Table des matières

[2 Connexion série 2](#_Toc74922665)

[2.1 Fonctionnement 2](#_Toc74922666)

[2.2 Utilisation 2](#_Toc74922667)

[2.2.1 Bla 2](#_Toc74922668)

[3 SSH 2](#_Toc74922669)

[4 Hello titre 4 3](#_Toc74922670)

[4.1 3](#_Toc74922671)

[4.1.1 3](#_Toc74922672)

# Connexion série

## Fonctionnement

La liaison UART fonctionne par envoie de caractères ASCII.

## Utilisation

### Bla

#### Blaaa

jknjkn

Branchement RX/TX.

# SSH

Ouverture d’un terminal en LAN.

# Hello titre 4