Table des matières

[2 Connexion série 2](#_Toc74401162)

[2.1 Fonctionnement 2](#_Toc74401163)

[2.2 Utilisation 2](#_Toc74401164)

[3 SSH 2](#_Toc74401165)

[4 Hello titre 4 3](#_Toc74401166)

# Connexion série

## Fonctionnement

La liaison UART fonctionne par envoie de caractères ASCII.

## Utilisation

Branchement RX/TX.

# SSH

Ouverture d’un terminal en LAN.

# Hello titre 4